충청남도의회 관용차(업무용 승용차) 규격서

□ 장비제원 및 요구성능

1. 기본제원 및 규격서

구 분		내 용
승차정원		5인승
차 종		승용차
연 료		가솔린
변속형식		자동6단
공차중량		1,540㎏
연비		18㎞/ℓ(복합연비)
타이어		18inch
엔진	배기량	1,999cc
	출력/토크	152ps/6,000rpm , 19.2kgf.m/5,000rpm
기본사양(제원)	전장(㎜)	4,905
	전폭(㎜)	1,860
	전고(㎜)	1,445
	축거(㎜)	2,850
	윤거 전(㎜)	1,618
	윤거 후(㎜)	1,625
엔진형식		가솔린
연료탱크용량		50리터

2. 요구사양

1) 차량: 차량 생산업체별 기본사양으로 제시된 품목은 기본사양으로 적용

-차량은 기본제원 및 요구 성능을 충족하는 차량이어야 함

사 양	구 분		내 용
기본사양	차 종		승용차
	색 상		외관(크리미 화이트), 내관(블랙모노톤)
	승차인원		5인승
	수 량		1대
상세사양	▸파워트레인 : 스마트스트림 G2.0 하이브리드, 스마트스트림 6AT, 38.6kw 구동모터, 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 주행모드 통합제어 시스템 ▸첨단 운전자 보조(ADAS) : 전방 충돌방지 보조(차량/보행자), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 하이빔 보조, 차로 유지 보조 ▸안전 : 9에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 운전석 무릎, 전복감지 커튼, 앞좌석/뒷좌석 사이드), 후방 주차 거리 경고, VSM, 경사로 밀림방지장치, 앞좌석/뒷좌석 시트벨트 리마인더, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 유아용 시트고정 장치, 전자식 차일드락, 타이어 임시수리 장치 ▸외장 : 205/65 R16 굿이어 타이어&하이브리드 전용 전면가공 휠, 하이브리드 전용 라디에이터 그릴&프론트 범퍼, LED 헤드램프, LED DRL, LED 보조제동등, LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동조절, 전동접이, 열선), 에어로 타입 와이퍼, 윈드쉴드 이중접합 차음 글라스, 앞좌석 이중접합 차음 글라스, 크롬 실루엣 몰딩, 크롬 리어범퍼 가니쉬, 크롬 아웃사이드 도어 핸들, 도어손잡이 조명(프론트) ▸내장 : 블랙 또는 새들 브라운 인테리어 선택 가능, 슈퍼비전 클러스터(4.2인치 칼라 TFT LCD), 가죽 스티어링 휠, LED 실내등(맵램프, 룸램프), D/N 룸미러, 슬라이딩 선바이저(거울, 조명), 블랙하이그로시 콘솔 어퍼커버 ▸시트 : 인조가죽시트, 앞좌석 열선시트, 운전석 시트 높이조절 장치, 앞좌석 시트벨트 높이조절 장치 ▸편의 : 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 스마트 트렁크, 전자식 변속 다이얼(SBW), 패들 쉬프트, 전자식 파킹 브레이크(EPB, 오토홀드), 열선 스티어링 휠, 수동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠, 크루즈 컨트롤, 오토 라이트 컨트롤, 터치타입 독립제어 풀오토 에어컨(운전석/동승석), 고성능 에어컨 필터, 뒷좌석 에어벤트, 운전석 세이프티 파워윈도우, 앞좌석/뒷좌석 파워윈도우, 앞좌석/뒷좌석 USB 단자(급속충전용), 뒷좌석 파워아웃렛, PTC 보조 히터 ▸인포테인먼트 : 컴팩트 오디오, 6스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, USB 단자(데이터 리딩용)
기 타	선택사양	▸10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 기아 페이), 내비게이션 무선 업데이트, 음성인식 세이프티 파워윈도우, 외부공기 유입방지 제어, 리모트 360도 뷰(내 차 주변 영상) ▸기아 디지털 키, 터치 타입 아웃사이드 도어 핸들, 빌트인 캠(주행 중 영상기록 장치) ※ 하이브리드는 보조배터리 없이도 주차 중 녹화 기능 지원(최대 10시간) ▸스마트 크루즈 컨트롤(정차&재출발), 전방 충돌방지 보조(사이클리스트/교차로 대향차), 후측방 충돌방지 보조, 안전 하차 보조, 후방교차 충돌방지 보조 ※ 내비게이션 동시 적용 시 고속도로 주행 보조, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 內 안전구간/곡선로) 기능 지원
참고사항	탁송료 등 포함
비 고	상기되지 않았거나 명확하지 않은 사항은 반드시 구매발주기관에 문의 및 확인을 받아야 하며, 차량의 기타 제원, 성능은 자동차 관련 제반 법규를 준수하여야 함.

□ 상세 규격(사양)서